enable

configure terminal

hostname CISCORT-RIO04

enable secret Senai@132

service password-encryption

ip domain-name grupo04.local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

username grupo04 privilege 15 secret Senai@132

login block-for 180 attempts 3 within 60

line console 0

login local

exit

line vty 0 15

transport input ssh

exec-timeout 5

login local

exit

interface g0/1

ip address 192.168.132.104 255.255.255.0

description REDE ESCOLA

no shutdown

exit

interface g0/0

ip address 172.30.104.2 255.255.255.0

description REDE FIREWALL

no shutdown

exit

router ospf 1

passive-interface default

no passive-interface g0/1

network 192.168.132.101 0.0.0.255 area 0

network 192.168.132.102 0.0.0.255 area 0

network 192.168.132.103 0.0.0.255 area 0

network 192.168.132.105 0.0.0.255 area 0

exit

interface vlan 20

description INTERFACE DE GERENCIAMENTO

ip address 172.31.104.253 255.255.255.0

no shutdown