SW

enable

configure terminal

hostname CISCOSW-OSL04

enable secret Senai@132

service password-encryption

ip domain-name grupo04.local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

username grupo04 privilege 15 secret Senai@132

line vty 0 15

transport input ssh

login local

exec-timeout 10

exit

vlan 10

name Rede\_clientes

vlan 20

name Rede\_servers

exit

interface f0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface f0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface g0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface g0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface vlan 20

description INTERFACE DE GERENCIAMENTO

ip address 172.31.104.254 255.255.255.0

no shutdown